Ogłoszenie nr 500171175-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.

Gmina Goszczyn: Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków.   
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 567073-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Goszczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54163500000, ul. ul. Bądkowska  2, 05610   Goszczyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 632 260, e-mail goszczyn@gminy.pl, faks 486 632 247.   
Adres strony internetowej (url): http://bip.goszczyn.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków.

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

ZP.271.3.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 160423W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bądków, na odcinku o długości 470 m (km 0+000 – 0+470) polegająca na: - robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym ; - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża wykonywanego mechanicznie w gruncie kat II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej ; - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm - grubość warstwy 10 cm – wyrównanie profilu i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonywana układarką, < km 0+000 - 0+370>; - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0 mm z zaklinowaniem 0-31,5 mm, grubość warstwy 20 cm – wykonywana układarką ; - skropieniu podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationowa w ilości 0,50 kg/m2, krawędzie szer. po 1,0 m str. P i L ; - wyrównaniu podbudowy z kruszywa łamanego betonem asfaltowym AC 11W, mechaniczne w ilości średnio 75 kg/m2 ; - skropieniu warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową kationowa w ilości 0,30 kg/m2, ; - wykonaniu pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy 15 cm – wykonywane układarką do poboczy, szer. 0,50 , str. P i L; - robotach ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym – pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów głębokości 0,30 - 0,40 m, z wyprofilowaniem skarp i dna rowu - z wbudowaniem części urobku w pobocza i skarpy oraz z transportem nadmiaru urobku na odkład do zagospodarowania we własnym zakresie: .

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:** 45111200-0, 45111000-8, 45233000-9, 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20/07/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 142992.01  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  1  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: ZYKO-DRÓG Sp. z o.o.  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: ul Żelazna 3  Kod pocztowy: 26-600  Miejscowość: Radom  Kraj/woj.: mazowieckie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 237069.32  Oferta z najniższą ceną/kosztem 237069.32  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 237069.32  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

|  |
| --- |
| Copyright © 2010 [Urząd Zamówień Publicznych](http://www.uzp.gov.pl) |